OFERTA ECONÓMICA

|  |
| --- |
| FORMULARIO Nº 13 |
| OFERTA ECONÓMICA |
| LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA TALLERES, EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES DE METRO S.A. |
| PROPONENTE |
| RESUMEN OFERTA ECONÓMICA       |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ITEMIZADO GLOBAL SERVICIO MANTENIMIENTO INTERMEDIO** | | | | | **ITEM** | **PARTIDA INSTALACIÓN FAENA** | **UNIT.1 0 - 10 m3** | **UNIT.2 11- 60 m3** | **UNIT.3 61 y más** | | 1.1 | Instalación de faenas |  |  |  | | 1.2 | Retiro instalación de faenas |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA PROTECCIONES DE FAENA** | **UNIT.1 0 - 45 m3** | **UNIT.2 46 - 110 m3** | **UNIT.3 111 y más** | | 2.1 | Protecciones malla rachell |  |  |  | | 2.2 | Protección plástica de polietileno |  |  |  | | 2.3 | Protección de OSB |  |  |  | | 2.4 | Protección de cholguán |  |  |  | | 2.5 | Protección de PVC |  |  |  | | 2.6 | Protección de cartón corrugado |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA OBRAS PRELIMINARES** | **UNIT.1 0 - 45 m3** | **UNIT.2 46 - 110 m3** | **UNIT.3 111 y más** | | 3.1 | Retiro de escombros en contenedor (incluye carretilleo) |  |  |  | | 3.2 | Retiro de escombro en sacos (incluye porteo) |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA EXCAVACIONES** | **UNIT.1 0 - 3 m3** | **UNIT.2 4 - 15 m3** | **UNIT.3  16 y más** | | 4.1 | Excavación terreno natural |  |  |  | | 4.2 | Excavación terreno normal |  |  |  | | 4.3 | Excavación terreno semiduro |  |  |  | | 4.4 | Excavación terreno duro |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA HORMIGONES** | **UNIT.1 0 - 5 m3** | **UNIT.2 6 - 15 m3** | **UNIT.3  16 y más** | | 5.1 | Hormigón H- 15 resistencia certificada |  |  |  | | 5.2 | Hormigón H- 20 resistencia certificada |  |  |  | | 5.3 | Hormigón H- 25 resistencia certificada |  |  |  | | 5.4 | Hormigón H- 30 resistencia certificada |  |  |  | | 5.5 | Hormigón H- 15 resistencia bombeable |  |  |  | | 5.6 | Hormigón H- 20 resistencia bombeable |  |  |  | | 5.7 | Hormigón H- 25 resistencia bombeable |  |  |  | | 5.8 | Hormigón H- 30 resistencia bombeable |  |  |  | | 5.9 | Hormigón emplantillado 5cms espesor |  |  |  | | 5.10 | Hormigón hecho a mano 340 kg/cem/m3 |  |  |  | | 5.11 | Hormigón hecho a mano 255 kg/cem/m3 |  |  |  | | 5.12 | Hormigón hecho a mano 212 kg/cem/m3 |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ENFIERRADURAS** | **UNIT.1 0 - 200 Kg** | **UNIT.2 201 - 1000 kg** | **UNIT.3 1001 y más** | | 6.1 | Enfierraduras A - 44 |  |  |  | | 6.2 | Enfierraduras A - 63 |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA MOLDAJES** | **UNIT.1 0 - 10 m2** | **UNIT.2 11 - 30 m2** | **UNIT.3 31 y más** | | 7.1 | Moldajes metálicos muros |  |  |  | | 7.2 | Moldajes metálicos losa |  |  |  | | 7.3 | Estructura moldaje losa |  |  |  | | 7.4 | Moldaje de madera |  |  |  | | 7.5 | Descimbre de moldajes |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA MUROS** | **UNIT.1 0 - 4 m2** | **UNIT.2  5 - 16m2** | **UNIT.3 17 y más** | | 8.1 | Albañilería ladrillo de soga princesa |  |  |  | | 8.2 | Albañilería ladrillo de sardinel princesa |  |  |  | | 8.3 | Albañilería ladrillo de pandereta princesa |  |  |  | | 8.4 | Albañilería ladrillo de soga fiscal |  |  |  | | 8.5 | Albañilería ladrillo de sardinel fiscal |  |  |  | | 8.6 | Albañilería ladrillo de pandereta fiscal |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA TABIQUES** | **UNIT.1 0 - 10 m2** | **UNIT.2 11 - 50 m2** | **UNIT.3 51 y más** | | 9.1 | Tabiques estructural pino 2"x 3" |  |  |  | | 9.2 | Tabiques estructura hormigón celular 750x400x90mm |  |  |  | | 9.3 | Tabiques estructura hormigón celular 750x400x125mm |  |  |  | | 9.4 | Plancha yeso cartón 15 mm (dos caras) |  |  |  | | 9.5 | Plancha yeso cartón 15 mm RH (dos caras) |  |  |  | | 9.6 | Plancha yeso cartón 10 mm (dos caras) |  |  |  | | 9.7 | Plancha yeso cartón 8 mm (dos caras) |  |  |  | | 9.8 | Plancha yeso cartón 15 mm (una cara) |  |  |  | | 9.9 | Plancha yeso cartón 15 mm RH (una cara) |  |  |  | | 9.10 | Plancha yeso cartón 10 mm (una cara) |  |  |  | | 9.11 | Plancha yeso cartón 8 mm (una cara) |  |  |  | | 9.12 | Plancha fibrocemento 5mm (dos cara) |  |  |  | | 9.13 | Plancha bepolita 12mm (dos caras) |  |  |  | | 9.14 | Plancha madera de fibra 12 mm (dos caras) |  |  |  | | 9.15 | Plancha madera aglomerada 15mm (dos caras) |  |  |  | | 9.16 | Plancha fibrocemento 5mm (una cara) |  |  |  | | 9.17 | Plancha bepolita 12mm (una cara) |  |  |  | | 9.18 | Plancha madera de fibra 12 mm (una cara) |  |  |  | | 9.19 | Plancha madera aglomerada 15mm (una cara) |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA AISLACIÓN TERMO ACÚSTICA** | **UNIT.1 0 - 15 m2** | **UNIT.2 16 - 40m2** | **UNIT.3 41 y más** | | 10.1 | Aislación fieltro asfaltico liso |  |  |  | | 10.2 | Aislación lana de vidrio 0,6 x 8 x 0,08 m |  |  |  | | 10.3 | Aislación lana mineral 0,5 x 1,2 x 0,05 m (dos cara) |  |  |  | | 10.4 | Aislación fibra poliéster 0,6 x 10 x 0,05 m |  |  |  | | 10.5 | Aislación poliestireno expandido 50 mm |  |  |  | | 10.6 | Aislación poliestireno extruido 50 mm |  |  |  | | 10.7 | Filtro bituminosa 15 Ibs |  |  |  | | 10.8 | Dural-Foil |  |  |  | | 10.9 | Igol Primer mas Igol Denso |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA PINTURAS** | **UNIT.1 0 - 15 m2** | **UNIT.2 16 - 40m2** | **UNIT.3 41 y más** | | 11.1 | Esmalte al agua dos manos en muro y cielo lisos |  |  |  | | 11.2 | Látex dos manos en cielo y muros lisos |  |  |  | | 11.3 | Oleo dos manos en muro y cielos lisos |  |  |  | | 11.4 | Esmalte sintético dos manos en muro y cielos lisos |  |  |  | | 11.5 | Anti óxido una mano en estructuras metálicas |  |  |  | | 11.6 | Esmalte sintético en rejas |  |  |  | | 11.7 | Oleo dos manos en guardapolvo y cornisas |  |  |  | | 11.8 | Barniz marino 2 manos sobre madera |  |  |  | | 11.9 | Pintura acrílica demarcación |  |  |  | | 11.10 | Martelina sobre muros |  |  |  | | 11.11 | Granolat sobre muros |  |  |  | | 11.12 | Sellador de cal sobre planos |  |  |  | | 11.13 | Sellador de cal sobre estructuras |  |  |  | | 11.14 | Empaste F-15 y lijado de muros |  |  |  | | 11.15 | Enlucidos a yeso en muros |  |  |  | | 11.16 | Enlucidos a yeso en cielo |  |  |  | | 11.17 | Estucos exteriores 2,5 cms |  |  |  | | 11.18 | Curado de estucos |  |  |  | | 11.19 | Reparación fisura de muros |  |  |  | | 11.20 | Reparación grietas de cielo |  |  |  | | 11.21 | Reparación fisura de cielo |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA RADIERES** | **UNIT.1 0 - 10 m2** | **UNIT.2 11 - 30 m2** | **UNIT.3 31 y más** | | 12.1 | Demolición de radieres con retiro de escombros |  |  |  | | 12.2 | Provisión de cama de ripio 10cm.compactado mecánicamente |  |  |  | | 12.3 | Geotextil |  |  |  | | 12.4 | Barrera de humedad Polietileno 0,20mm |  |  |  | | 12.5 | Radier afinado tierra de color 10 cms |  |  |  | | 12.6 | Radier afinado de 8 cms |  |  |  | | 12.7 | Radier afinado de 10 cms. (min. 5m2) |  |  |  | | 12.8 | Malla ACMA C-92 en radier (min. 13 m2) |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ESTRUCTURAS MADERA** | **UNIT.1 0 - 8 m2** | **UNIT.2 9 - 20 m2** | **UNIT.3 21 y más** | | 13.1 | Cerchas pino 1"x 5" cada 1,00mts. (min.10m2) |  |  |  | | 13.2 | Cercha roble 2" x 6" cada 1,00 mts. (min.10 m2) |  |  |  | | 13.3 | Vigas a la vista pino 2"x 8" a 0,60mt. 8 (min.10 m2) |  |  |  | | 13.4 | Costaneras pino 2" x 2" a 0,60mt.(min.10 m2) |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ESTRUCTURA METÁLICA** | **UNIT.1 0 - 100 Kg** | **UNIT.2 101 - 500 kg** | **UNIT.3 501 y más** | | 14.1 | Protecciones para puerta y ventana fierro cuadrado 10x6 mm |  |  |  | | 14.2 | Protecciones para puerta y ventana fierro cuadrado 12x6 mm |  |  |  | | 14.3 | Estructuras horizontal metálicas |  |  |  | | 14.4 | Estructuras verticales metálicas |  |  |  | | 14.5 | Puerta metálica con marco |  |  |  | | 14.6 | Portón metálico |  |  |  | | 14.7 | Nichos medidores |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA CUBIERTAS Y HOJALATERÍAS** | **UNIT.1 0 - 50 m2** | **UNIT.2 51 - 100 m2** | **UNIT.3 101 y más** | | 15.1 | Hojalatería forros aluzinc contra muro 1,00 m |  |  |  | | 15.2 | Hojalatería forros aluzinc sobre muro 1,00 m |  |  |  | | 15.3 | Hojalatería forros aluzinc contra muro 0,70 m |  |  |  | | 15.4 | Hojalatería forros aluzinc sobre muro 0,70 m |  |  |  | | 15.5 | Hojalatería forros aluzinc contra muro 0,50 m |  |  |  | | 15.6 | Hojalatería forros aluzinc sobre muro 0,50 m |  |  |  | | 15.7 | Hojalatería provisión e instalación de caballetes galvanizado 0,50 m |  |  |  | | 15.8 | Hojalatería Provisión e instalación de limahoyas y limatesas |  |  |  | | 15.9 | Manta 1,00 x1,00 m |  |  |  | | 15.10 | Manta 1,50 x 1,50 m |  |  |  | | 15.11 | Provisión e instalación de cubiertas de aguas lluvia estándar |  |  |  | | 15.12 | Provisión e instalación de bajadas de aguas lluvia |  |  |  | | 15.13 | Provisión e instalación de canales de aguas lluvia |  |  |  | | 15.14 | Retiro de cubiertas dañadas arcilla |  |  |  | | 15.15 | Retiro de cubiertas dañadas tejas y planchas |  |  |  | | 15.16 | Cubierta pizarreño onda estándar |  |  |  | | 15.17 | Cubierta zinc onda estándar |  |  |  | | 15.18 | Cubierta teja de arcilla demolición |  |  |  | | 15.19 | Cubierta teja de arcilla nueva |  |  |  | | 15.20 | Cubierta plansa ondulada |  |  |  | | 15.21 | Cubierta techo americano galvanizado 0,5 mm |  |  |  | | 15.22 | Entablado pino bruto 1" x 5 " |  |  |  | | 15.23 | Entablado pino machihembrado 1" x 5" |  |  |  | | 15.24 | Provisión e instalación de plancha OSB 15 mm |  |  |  | | 15.25 | Provisión e instalación de plancha terciado 15 mm |  |  |  | | 15.26 | Prov. Inst. cubierta tipo PV- 4 0,5 inyec. Poliuretano sin pintar |  |  |  | | 15.27 | Prov. Inst. cubierta tipo PV- 4 0,5 inyec. Poliuretano pintado |  |  |  | | 15.28 | Prov. E inst. cubierta tipo PV- 4 0,5 mm |  |  |  | | 15.29 | Membrana asfáltica 4 kg/m2 |  |  |  | | 15.30 | Impermeabilizante acrílico para techo con inclusión de velo |  |  |  | | 15.31 | Impermeabilizante en base a resina acrílica con inclusión de velo |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA REVESTIMIENTOS DE MURO** | **UNIT.1 0 - 15 m2** | **UNIT.2 16 - 100 m2** | **UNIT.3 101 y más** | | 16.1 | Retiro de cerámicas existentes dañadas |  |  |  | | 16.2 | Provisión e instalación cerámicas |  |  |  | | 16.3 | Retiro de Porcelanato existentes dañadas |  |  |  | | 16.4 | Provisión e instalación Porcelanato |  |  |  | | 16.5 | Instalación pavimento cerámicas |  |  |  | | 16.6 | Refraguado de cerámicas |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA PAVIMENTOS** | **UNIT.1 0 - 35 m2** | **UNIT.2 36 - 120 m2** | **UNIT.3 121 y más** | | 17.1 | Retiro alfombras dañadas |  |  |  | | 17.2 | Retiro cerámicas dañadas |  |  |  | | 17.3 | Retiro entablados y parquet dañados |  |  |  | | 17.4 | Retiro baldosas y piedras dañadas |  |  |  | | 17.5 | Reparación de bases para pavimentos (morteros) |  |  |  | | 17.6 | Afinados de bases para pavimentos (elastomix) |  |  |  | | 17.7 | Provisión e instalación de linóleo en pisos |  |  |  | | 17.8 | Provisión e instalación pavimento cerámicas |  |  |  | | 17.9 | Provisión e instalación baldosa microvibradas 30x30 cms Bundnik |  |  |  | | 17.10 | Provisión e instalación parquet eucaliptus |  |  |  | | 17.11 | Provisión e instalación entablado coigüe 1" x 4" |  |  |  | | 17.12 | Provisión e instalación entablado flotante 10mm |  |  |  | | 17.13 | Provisión e instalación flotante melaminico |  |  |  | | 17.14 | Provisión e instalación cubrepiso económico |  |  |  | | 17.15 | Provisión e instalación piso americano boucle 4 mm |  |  |  | | 17.16 | Provisión e instalación alfombra boucle 20 oz. 6 mm alto transito |  |  |  | | 17.17 | Provisión e instalación alfombra pelo cortado 7 mm |  |  |  | | 17.18 | Provisión e instalación alfombra pelo cortado 8mm |  |  |  | | 17.19 | Provisión e instalación alfombra pelo cortado 11 mm |  |  |  | | 17.20 | Provisión e instalación pavimento linóleo económico |  |  |  | | 17.21 | Provisión e instalación pavimento plástico palmetas (tarkett) |  |  |  | | 17.22 | Provisión e instalación pavimento plástico rollo (tarkett) |  |  |  | | 17.23 | Provisión e instalación pavimento plástico palmetas (flexit) |  |  |  | | 17.24 | Aseo de pavimentos afectados (cerámicas) |  |  |  | | 17.25 | Aseo de pavimentos afectados (alfombras) |  |  |  | | 17.26 | Aseo de pavimentos afectados (maderas) |  |  |  | | 17.27 | Pulido y vitrificado de pisos madera |  |  |  | | 17.28 | Reparación 7% de palmetas en pulido de pisos |  |  |  | | 17.29 | Provisión y colocación de cubrejuntas bronceados (min. 20 ml) |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA CIELOS** | **UNIT.1 0 - 45 m2** | **UNIT.2 46 - 90 m2** | **UNIT.3 91 y más** | | 18.1 | Cielos de yeso cartón estructura volcometal |  |  |  | | 18.2 | De fibra mineral 2' X 4' perfil DX |  |  |  | | 18.3 | De fibra mineral 2' X 2' perfil DX |  |  |  | | 18.4 | De fibra mineral 2' X 4' revestimiento vinílico perfil DX |  |  |  | | 18.5 | De fibra mineral 2' X 2' revestimiento vinílico perfil DX |  |  |  | | 18.6 | De fibra mineral 2' X 4' perfil DX |  |  |  | | 18.7 | De fibra mineral 2' X 2' perfil DX |  |  |  | | 18.8 | De fibra mineral 4' X 4' perfil DX |  |  |  | | 18.9 | Canterías 1 x 1 cm de cielo |  |  |  | | 18.10 | Retiro de cielo entablados dañados |  |  |  | | 18.11 | Retiro de cielo dañados yeso cartón |  |  |  | | 18.12 | Retiro de cielo dañado americanos |  |  |  | | 18.13 | Cielos de yeso cartón estructura de álamo |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA PUERTAS** | **UNIT.1 0 - 2.5 m2** | **UNIT.2 2.6 - 3.5 m2** | **UNIT.3 3.6 y más** | | 19.1 | Provisión e instalación Puertas y costillas cristal templado 10 mm |  |  |  | | 19.2 | Provisión e instalación Puertas y costillas cristal templado 12 mm |  |  |  | | 19.3 | Provisión e instalación quicio hidráulico y herrajes |  |  |  | | 19.4 | Provisión e instalación de puerta en carpintería aluminio |  |  |  | | 19.5 | Provisión e instalación puerta terciado revestimiento lamitech |  |  |  | | 19.6 | Retiro de puertas dañadas (incluye marcos, pilastras y molduras) |  |  |  | | 19.7 | Puerta terciado pintada 50 mm |  |  |  | | 19.8 | Provisión e instalación de quincallería |  |  |  | | 19.9 | Puerta atablerada pino oregon |  |  |  | | 19.10 | Puerta atablerada raulí |  |  |  | | 19.11 | Puerta metálica (incluye quincallería y cerradura) |  |  |  | | 19.12 | Marco de madera tipo fingir |  |  |  | | 19.13 | Marco de madera coigüe |  |  |  | | 19.14 | Marco madera raulí |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA GAS LICUADO / NATURAL** | **UNIT.1 0 - 3 ml** | **UNIT.2 4 - 12 ml** | **UNIT.3 13 y más** | | 20.1 | Cañería de cobre tipo "L" 3/8" |  |  |  | | 20.2 | Cañería de cobre tipo "L" 1/2" |  |  |  | | 20.3 | Cañería de cobre tipo "L" 3/4" |  |  |  | | 20.4 | Cañería de cobre tipo "L" 1" |  |  |  | | 20.5 | Llaves de paso 1/2" |  |  |  | | 20.6 | Llaves de paso 3/4" |  |  |  | | 20.7 | Llaves de paso 1" |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA MANTENCIÓN E INSTALACIÓN GAS LICUADO / NATURAL** | **UNIT.1 1 - 3 und** | **UNIT.2 4 - 8 und** | **UNIT.3 9 y más** | | 21.1 | Detección y reparación de fugas a la vista |  |  |  | | 21.2 | Detección y reparación de fugas embutidas |  |  |  | | 21.3 | Instalación de artefactos a gas |  |  |  | | 21.4 | Mantención calefont tiro natural |  |  |  | | 21.5 | Revisión y certificaciones |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ARRIENDOS** | **P.UNIT. 1 - 3 días** | **P.UNIT. 2 4 - 30 días** | **P.UNIT. 3 31 y más** | | 22.1 | Arriendo cuerpo de andamio con 2 bandejas |  |  |  | | 22.2 | Arriendo demoledor chico |  |  |  | | 22.3 | Arriendo demoledor grande |  |  |  | | 22.4 | Arriendo baño químico |  |  |  | | 22.5 | Arriendo alza hombre tipo tijera |  |  |  | | 22.6 | Arriendo alza hombre tipo brazo articulado |  |  |  | | 22.7 | Arriendo contenedor duchas |  |  |  | | 22.8 | Arriendo contenedor baños |  |  |  | | 22.9 | Arriendo contenedor para retiro escombros |  |  |  | | 22.10 | Arriendo cargador frontal |  |  |  | | 22.11 | Arriendo generado eléctrico |  |  |  | | 22.12 | Arriendo cortador de pavimento |  |  |  | | 22.13 | Arriendo equipo vibrador ele. de hormigones con sonda |  |  |  | | 22.14 | Arriendo equipo vibrador ven. de hormigones con sonda |  |  |  | | 22.15 | Arriendo hidrolavadora |  |  |  | | 22.16 | Arriendo compresor con rompe - pavimentos sin petróleo |  |  |  | | 22.17 | Arriendo de maquina soldadora eléctrica liviana |  |  |  | | 22.18 | Arriendo bomba para hormigones |  |  |  | | 22.19 | Arriendo cinta para hormigones |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA GASTOS DE OBRAS PERSONAL (HORARIO INHABIL)** | **UNIT.1 1 - 15 días** | **UNIT.2 16 - 30 días** | **UNIT.3 31 y más** | | 23.1 | Profesional de obra |  |  |  | | 23.2 | Jefe de obras |  |  |  | | 23.3 | Mestro Primera |  |  |  | | 23.4 | Mestro Segunda |  |  |  | | 23.5 | Ayudante |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA GASTOS VARIOS DE OBRAS** | **UNIT.1 1 und** | **UNIT.2 2 und** | **UNIT.3 3 y más** | | 24.1 | Fletes y compras de materiales en obras (Región Metropolitana) |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ARTEFACTOS SANITARIOS(KITS COMPLETOS)** | **UNIT.1 1 und** | **UNIT.2 2 - 5 und** | **UNIT.3 6 y más** | | 25.1 | Kit de instalación de W.C incluye |  |  |  | |  | - W.C. Nuevo |  |  |  | |  | - Estanque Nuevo |  |  |  | |  | - Fittings estanque fluid- master |  |  |  | |  | - Llave angular con flexible |  |  |  | |  | - Set de fijaciones W.C. y estanque |  |  |  | |  | - Asiento Europa blanco |  |  |  | |  | - O. Mano instalación |  |  |  | |  | - Materiales varios |  |  |  | | 25.2 | Kit de instalación de lavamanos incluye: |  |  |  | |  | - Lavamanos Nuevo. |  |  |  | |  | - Pedestal Nuevo. |  |  |  | |  | - Gasfitería mono mando Fas |  |  |  | |  | - Sifón cromado |  |  |  | |  | - O. Mano instalación |  |  |  | |  | - Materiales Varios |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA AGUA FRÍA Y CALIENTE** | **UNIT.1 0 - 5 ml** | **UNIT.2 6 - 10 ml** | **UNIT.3 11 y más** | | 26.1 | Cañería de cobre 1/2" |  |  |  | | 26.2 | Provisión e instalación cañería de cobre 3/4" |  |  |  | | 26.3 | Provisión e instalación cañería de cobre 1" |  |  |  | | 26.4 | Provisión e instalación cañería de cobre 1 1/2" |  |  |  | | 26.5 | Provisión e instalación cañería de cobre 2" |  |  |  | | 26.6 | Provisión e instalación termo-cañería de cobre 1/2" agua caliente |  |  |  | | 26.7 | Provisión e instalación termo-cañería de cobre 3/4" agua caliente |  |  |  | | 26.8 | Provisión e instalación termo-cañería de cobre 1" agua caliente |  |  |  | | 26.9 | Provisión e instalación Termo-cañería de cobre 1 1/2" agua caliente |  |  |  | | 26.10 | Provisión e instalación Termo-cañería de cobre 2" agua caliente |  |  |  | | 26.11 | Provisión e instalación cañería p.v.c hidráulico 40 mm |  |  |  | | 26.12 | Provisión e instalación cañería p.v.c hidráulico 50 mm |  |  |  | | 26.13 | Retiro de cañerías embutidas incluye picado y retape |  |  |  | | 26.14 | Retiro de cañerías sobrepuestas |  |  |  | | 26.15 | Proyecto y tramites 160 m2 aprox. |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ACCESORIOS Y CONEXIONES COBRE** | **UNIT.1 0 - 5 ml** | **UNIT.2 6 - 10 ml** | **UNIT.3 11 y más** | | 27.1 | Provisión e instalación codo 1/2" |  |  |  | | 27.2 | Provisión e instalación codo 3/4" |  |  |  | | 27.3 | Provisión e instalación codo 1" |  |  |  | | 27.4 | Provisión e instalación codo 1 1/2" |  |  |  | | 27.5 | Provisión e instalación codo 2" |  |  |  | | 27.6 | Provisión e instalación T 1/2" |  |  |  | | 27.7 | Provisión e instalación T 3/4" |  |  |  | | 27.8 | Provisión e instalación T 1" |  |  |  | | 27.9 | Provisión e instalación T 1 1/2" |  |  |  | | 27.10 | Provisión e instalación T 2" |  |  |  | | 27.11 | Provisión e instalación Copla 1/2" |  |  |  | | 27.12 | Provisión e instalación Copla 3/4" |  |  |  | | 27.13 | Provisión e instalación Copla 1" |  |  |  | | 27.14 | Provisión e instalación Copla 1 1/2" |  |  |  | | 27.15 | Provisión e instalación Copla 2" |  |  |  | | 27.16 | Provisión e instalación Terminal 1/2" |  |  |  | | 27.17 | Provisión e instalación Terminal 3/4" |  |  |  | | 27.18 | Provisión e instalación Terminal 1" |  |  |  | | 27.19 | Provisión e instalación Terminal 1 1/2" |  |  |  | | 27.20 | Provisión e instalación Terminal 2" |  |  |  | | 27.21 | Provisión e instalación Llave de bola 1/2" |  |  |  | | 27.22 | Provisión e instalación Llave de bola 3/4" |  |  |  | | 27.23 | Provisión e instalación Llave de bola 1" |  |  |  | | 27.24 | Provisión e instalación Llave de bola 1 1/2" |  |  |  | | 27.25 | Provisión e instalación Llave de bola 2" |  |  |  | | 27.26 | Provisión e instalación monoblock lavamanos |  |  |  | | 27.27 | Provisión e instalación monoblock cromado tina |  |  |  | | 27.28 | Provisión e instalación mono mando lavamanos |  |  |  | | 27.29 | Provisión e instalación mono mando tina |  |  |  | | 27.30 | Provisión e instalación llave agua fría/caliente cromado lavaplatos |  |  |  | | 27.31 | Provisión e instalación monoblock cromado lavaplatos |  |  |  | | 27.32 | Provisión e instalación mono mando lavaplatos |  |  |  | | 27.33 | Provisión e instalación llave angular W.C. con flexible cromado |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ALCANTARILLADO** | **UNIT.1 0 - 5 ml** | **UNIT.2 6 - 20 ml** | **UNIT.3 21 y más** | | 28.1 | Provisión e instalación cañería p.v.c. sanitario 40 y 50 mm |  |  |  | | 28.2 | Provisión e instalación cañería p.v.c. sanitario 75 mm |  |  |  | | 28.3 | Provisión e instalación cañería p.v.c. sanitario 110 mm |  |  |  | | 28.4 | Cámaras de inspección prefabricadas hormigón 1,20 h |  |  |  | | 28.5 | Cámaras de inspección prefabricadas hormigón 2,00 h |  |  |  | | 28.6 | Centros de artefactos |  |  |  | | 28.7 | Proyectos y trámites |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ELECTRICIDAD** | **UNIT.1 0 - 3 und** | **UNIT.2 4 - 8 und** | **UNIT.3 9 y más** | | 29.1 | Provisión y colación de tablero general de alumbrado |  |  |  | |  | Instalación TDA |  |  |  | |  | 1 Caja tipo panel Saime Din |  |  |  | |  | 1 Automático de corte general |  |  |  | |  | 6 automáticos de 1x 10A |  |  |  | |  | 3 Automáticos de 1 x 16A |  |  |  | |  | 1 Protector diferencial de 2 x 25A 30mA |  |  |  | |  | Tierra de servicio y protección |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS** | **UNIT.1 0 - 4 und** | **UNIT.2 5 y 10 und** | **UNIT.3 11 y más** | | 30.1 | Equipo estanco 2x18 W 220V |  |  |  | | 30.2 | Equipo estanco 2x36 W 220V |  |  |  | | 30.3 | Foco embutido nacional 3" amp. Incandescente |  |  |  | | 30.4 | Foco embutido importado 3" amp. Incandescente |  |  |  | | 30.5 | Foco embutido importado 3" amp. Dicroica 12 volt |  |  |  | | 30.6 | Foco embutido importado3" amp. Dicroica 220 volt |  |  |  | | 30.7 | Equipo Fluorescente mod. Nautilu 2 x 20 |  |  |  | | 30.8 | Equipo Fluorescente mod. Nautilu 2 x 40 |  |  |  | | 30.9 | Lámpara mod. DULOX 2 X 26 |  |  |  | | 30.10 | Provisión y montaje foco embutido con ampolleta r-63 220V |  |  |  | | 30.11 | Fluorescentes LS 4X 40W 2' X4' dif. Acrílico en cielo americano |  |  |  | | 30.12 | Fluorescentes ARF 4X 20W 2' X 2' dif. Facet. cielo americano |  |  |  | | 30.13 | Fluorescentes ARF 4X 20W 2' X 4' dif. Facet. cielo americano |  |  |  | | 30.14 | Provisión y montaje fluorescentes 3 x 20W sobrepuesto |  |  |  | | 30.15 | Provisión y montaje 3 x 40W sobrepuesto |  |  |  | | 30.16 | Provisión y montaje 2 x 20W sobrepuesto |  |  |  | | 30.17 | Provisión y montaje focos halógenos 500W en exteriores |  |  |  | | 30.18 | Proyecto y tramites 160 m2 aprox. |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ARTEFACTOS SANITARIOS** | **UNIT.1 1 - 2 und** | **UNIT.2 3 - 6 und** | **UNIT.3 7 y más** | | 31.1 | Retiro de artefactos dañados (min. 10 und.) |  |  |  | | 31.2 | Provisión e instalación urinario incluye grifería |  |  |  | | 31.3 | Provisión e instalación receptáculo ducha enlozado incluye grifería |  |  |  | | 31.4 | Faldón albañilería estucada para receptáculo |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA MUEBLES CLOSETS** | **UNIT.1 1 - 5 ml** | **UNIT.2 6 - 10 ml** | **UNIT.3 11 y más** | | 32.1 | Mueble closets en nicho de obra tipo A consta de: |  |  |  | |  | - Divisiones interiores de melamina blanca |  |  |  | |  | - Incluye maletera y repisas |  |  |  | |  | - Puerta corredera melamina blanca |  |  |  | | 32.2 | Mueble closets en nicho de obra tipo B consta de : |  |  |  | |  | - Divisiones interiores de melamina blanca |  |  |  | |  | - Incluye maletera y repisas |  |  |  | |  | - Puerta corredera masisa enchapada |  |  |  | | 32.3 | Mueble closets en nicho de obra tipo C consta de : |  |  |  | |  | - Divisiones interiores de melamina blanca |  |  |  | |  | - Incluye maletera y repisas |  |  |  | |  | - Puertas corredera lacadas |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ACCESORIOS DE BAÑO** | **UNIT.1 0 - 5 und** | **UNIT.2 6 - 10 und** | **UNIT.3 11 y más** | | 33.1 | Provisión e instalación portarrollos loza blancos |  |  |  | | 33.2 | Provisión e instalación portarrollos acero inoxidable |  |  |  | | 33.3 | Provisión e instalación jabonera loza blanca |  |  |  | | 33.4 | Provisión e instalación jabonera acero inoxidable |  |  |  | | 33.5 | Provisión e instalación toalleros loza blancos barra cromada |  |  |  | | 33.6 | Provisión e instalación toalleros acero inoxidable |  |  |  | | 33.7 | Provisión e instalación perchas loza blancas |  |  |  | | 33.8 | Provisión e instalación perchas acero inoxidable |  |  |  | | 33.9 | Provisión e instalación asiento W.C tipo Europa |  |  |  | | 33.10 | Provisión e instalación barra de cortina cromada 1,70mt. |  |  |  | | 33.11 | Provisión e instalación barra de cortina P.V.C. blanco 1, 70 mt. |  |  |  | | 33.12 | Provisión e instalación celosías electro pintadas |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ACCESORIOS DE BAÑO** | **UNIT.1 1 - 5 ml** | **UNIT.2 6 - 10 ml** | **UNIT.3 11 y más** | | 34.1 | Provisión e instalación divisiones W.C en aluminio y acrílico blanco |  |  |  | | 34.2 | Provisión e instalación puerta aluminio y acrílico blanco incluye quincallería |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA MUEBLES DE BAÑO (KITS COMPLETOS POR ML)** | **UNIT.1 1 - 5 ml** | **UNIT.2 6 - 10 ml** | **UNIT.3 11 y más** | | 35.1 | Mueble Vanitorio tipo A consta de : |  |  |  | |  | - Cuerpo de melamina blanca |  |  |  | |  | - Puerta de melamina blanca o color |  |  |  | |  | - Bisagras metálicas |  |  |  | |  | - Cubierta de mármol de carrara incluye vanitorio olmos blanco |  |  |  | |  | - Grifería mono mando Fas modelo épsilon |  |  |  | |  | - Sifón cromado |  |  |  | |  | - Accesorios |  |  |  | | 35.2 | Mueble Vanitorio tipo B consta de : |  |  |  | |  | - Cuerpo de melamina blanca |  |  |  | |  | - Puertas post- formadas |  |  |  | |  | - Bisagras metálicas |  |  |  | |  | - Cubierta mármol de carrara incluye vanitorio olmos blanco |  |  |  | |  | - Grifería mono mando Fas modelo épsilon |  |  |  | |  | - Sifón cromado |  |  |  | |  | - Accesorios |  |  |  | | 35.3 | Mueble Vanitorio tipo C consta de : |  |  |  | |  | - Cuerpo de melamina blanca |  |  |  | |  | - Puertas lacadas |  |  |  | |  | - Bisagras metálicas |  |  |  | |  | - Cubierta mármol de carrara incluye vanitorio olmos blanco |  |  |  | |  | - Grifería mono mando Fas modelo épsilon |  |  |  | |  | - Sifón cromado |  |  |  | |  | - Accesorios |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA MUEBLES COCINA (KITS COMPLETOS POR ML)** | **UNIT.1 1 - 5 ml** | **UNIT.2  6 - 10 ml** | **UNIT.3 11 y más** | | 36.1 | Muebles cocina mural tipo A consta de |  |  |  | |  | - Cuerpo de melamina blanca |  |  |  | |  | - Puerta de melamina blanca o color |  |  |  | |  | - Bisagra metálicas |  |  |  | |  | - Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180º |  |  |  | | 36.2 | Muebles cocina mural tipo B consta de |  |  |  | |  | - Cuerpo de melamina blanca |  |  |  | |  | - Puerta post- formadas |  |  |  | |  | - Bisagras metálicas |  |  |  | |  | - Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180º |  |  |  | | 36.3 | Muebles cocina mural tipo C consta de |  |  |  | |  | - Cuerpo de melamina blanca |  |  |  | |  | - Puerta lacadas |  |  |  | |  | - Bisagras metálicas |  |  |  | |  | - Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180º |  |  |  | | 36.4 | Muebles cocina base tipo A consta de |  |  |  | |  | - Cuerpo de melamina blanca |  |  |  | |  | - Puerta de melamina blanca o color |  |  |  | |  | - Bisagra metálica |  |  |  | |  | - cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180º |  |  |  | | 36.5 | Muebles cocina base tipo B consta de |  |  |  | |  | - Cuerpo de melamina blanca |  |  |  | |  | - Puerta post-formadas |  |  |  | |  | - Bisagras metálicas |  |  |  | |  | - Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180º |  |  |  | | 36.6 | Muebles cocina base tipo C consta de |  |  |  | |  | - Cuerpo de melamina blanca |  |  |  | |  | - Puertas lacadas |  |  |  | |  | - Bisagras metálica |  |  |  | |  | - Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180º |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ELECTRICIDAD CANALIZACIONES** | **UNIT.1 0 - 3 ml** | **UNIT.2 4 - 10 ml** | **UNIT.3 11 y más** | | 37.1 | Retiro de cables dañados por centros |  |  |  | | 37.2 | Retiro ductos dañados embutidos (incluye retape) |  |  |  | | 37.3 | Retiro de ductos dañados por centros |  |  |  | | 37.4 | Instalación ductos EMT y cableado embutidos |  |  |  | | 37.5 | Instalación ductos embutido EMT |  |  |  | | 37.6 | Instalación ductos EMT y cableado a la vista |  |  |  | | 37.7 | Instalación ductos embutido EMT la vista |  |  |  | | 37.8 | Trapeado de ductos eléctricos por centros |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ELECTRICIDAD CENTROS** | **UNIT.1 0 - 5 und** | **UNIT.2 5 - 10 und** | **UNIT.3 11 y más** | | 38.1 | Provisión e instalación centro de enchufe nacional triple |  |  |  | | 38.2 | Provisión e instalación interruptor nacional simple |  |  |  | | 38.3 | Provisión e instalación centro de enchufe magic 5100 |  |  |  | | 38.4 | Provisión e instalación de centro enchufe de fuerza |  |  |  | | 38.5 | Provisión e instalación centro de corrientes débiles (teléfono) |  |  |  | | 38.6 | Provisión e instalación centro de corrientes débiles (alarmas) |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA ACCESORIO DE COCINA** | **UNIT.1 1 und** | **UNIT.2 2 - 5 und** | **UNIT.3 6 y más** | | 39.1 | Provisión e instalación lavaplatos acero inoxidable 1 cubeta 1 secador |  |  |  | | 39.2 | Provisión e instalación lavaplatos acero inoxidable 2 cubeta 1 secador |  |  |  | | 39.3 | Provisión e instalación lavaplatos acero inoxidable 2 cubeta 2 secador |  |  |  | | 39.4 | Provisión e instalación lavadero fibra de vidrio con soporte |  |  |  | | 39.5 | Provisión e instalación calefón 13 lts. Tiro natural incluye ducto y anillo (1 Mt) |  |  |  | | 39.6 | Provisión e instalación calefón 13 lts. Tiro forzado incluye ducto y anillo (1 Mt) |  |  |  | | 39.7 | Provisión e instalación calefón 13 lts. Tiro forzado cámara estanca incluye ducto y anillo (1 Mt) |  |  |  | | 39.8 | Provisión e instalación Campana cocina incluye ducto y anillo 1 Mt |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA CORTINAS Y ROLLOS** | **UNIT.1 1 und** | **UNIT.2 2 - 5 und** | **UNIT.3 5 y más** | |  | Colocación cortinas de rollo lamina emballetada con seguros laterales rieles en perfil U 45x25x2x eje tipo puesto, poleas, tensores en fierro de 10-12-16-20 según sea el caso, montada en rodamientos de polines resortes acero imp. Planchuelo perfil C de 3 mm. Cerraduras lat. Para dos candados.no incluye tablero ni cajón cubre rollo de las medidas siguientes: |  |  |  | | 40.1 | 2,00 mt de ancho por 3,00 mt de alto terminada |  |  |  | | 40.2 | 2,00 mt de ancho por 4,00 mt de alto terminada |  |  |  | | 40.3 | 3,00 mt de ancho por 3,00 mt de alto terminada |  |  |  | | 40.4 | 3,00 mt de ancho por 4,00 mt de alto terminada |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA VENTANAS** | **UNIT.1 0 - 5 m2** | **UNIT.2 6 - 10m2** | **UNIT.3 11 y más** | | 41.1 | Retiro de ventana dañadas |  |  |  | | 41.2 | Provisión e instalación ventana madera raulí (incluye marcos y molduras) |  |  |  | | 41.3 | Provisión e instalación de ventanas de aluminio vidrio doble |  |  |  | | 41.4 | Provisión e instalación de ventanas de aluminio vidrio termopanel |  |  |  | | 41.5 | Provisión e instalación de vidrio triple |  |  |  | | 41.6 | Provisión e instalación de espejo canto púlido |  |  |  | | 41.7 | Provisión e instalación dusted empavonado |  |  |  | | 41.8 | Provisión e instalación dusted impreso |  |  |  | | 41.9 | Provisión e instalación Film polarizado |  |  |  | | 41.10 | Provisión e instalación Film de seguridad |  |  |  | | 6.68 | **PARTIDA CORNISAS Y GUARDAPOLVOS** | **UNIT.1 0 - 30 ml** | **UNIT.2 31 - 50 ml** | **UNIT.3 51 y más** | | 42.1 | Retiro de guardapolvos, cornisas y molduras dañadas |  |  |  | | 42.2 | Provisión e instalación guardapolvos trupan 3/4" x 3" imprimado |  |  |  | | 42.3 | Provisión e instalación guardapolvos pino finger 3/4" x 3" |  |  |  | | 42.4 | Provisión e instalación de guardapolvos raulí 1" x 4" diseño estándar |  |  |  | | 42.5 | Provisión e instalación de guardapolvos raulí 3/4" x 3"diseño estándar |  |  |  | | 42.6 | Provisión e instalación de guardapolvos raulí 3/4" x 2"diseño estándar |  |  |  | | 42.7 | Provisión e instalación cornisas media caña trupan imprimado |  |  |  | | 42.8 | Provisión e instalación cornisas media caña pino finger |  |  |  | | 42.9 | Provisión e instalación cornisas media caña raulí 1"x 1" |  |  |  | | 42.10 | Provisión e instalación cornisas media caña raulí 1 2/2" x 1 1/2" |  |  |  | | 42.11 | Provisión e instalación cornisas poliestireno extruido diseño estándar 35x30 mm |  |  |  | | 42.12 | Provisión e instalación cornisas poliestireno extruido diseño estándar 25x20 mm |  |  |  | | 42.13 | Provisión e instalación cornisas poliestireno extruido diseño estándar 35x35 mm |  |  |  | | 42.14 | Provisión e instalación cornisas poliestireno extruido diseño estándar 50x50 mm |  |  |  | | 42.15 | Provisión e instalación instalación de junquillo un cuarto de rodón |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA CERRADURAS** | **UNIT.1 0 - 4 und** | **UNIT.2 5 - 10 und** | **UNIT.3 11 y más** | | 43.1 | Provisión e instalación cerradura tubular libre con seguro |  |  |  | | 43.2 | Provisión e instalación cerradura tubular con llave |  |  |  | | 43.3 | Provisión e instalación cerradura acceso embutida |  |  |  | | 43.4 | Provisión e instalación cerradura acceso sobrepuesta |  |  |  | | 43.5 | Provisión e instalación cerradura eléctrica |  |  |  | | 43.6 | Provisión e instalación de topes de puerta tipo tambor de goma |  |  |  | | 43.7 | Provisión e instalación de topes de puerta tipo esfera de goma |  |  |  | | 43.8 | Provisión e instalación de topes de puerta bronceados |  |  |  | | 43.9 | Provisión e instalación brazo hidráulico puerta |  |  |  | | **ITEM** | **PARTIDA MANTENIMIENTO** | **UNIT.1 0 - 4 ml** | **UNIT.2 5 - 10 ml** | **UNIT.3 11 y más** | | 44.1 | Destape y mantención de artefactos sanitarios |  |  |  | | 44.2 | Destape y mantención ramal descargas |  |  |  | | 44.3 | Destape y mantención de cámaras |  |  |  | | 44.4 | Destape y mantención de colectores |  |  |  | | 44.5 | Limpieza y mantención de canaletas y bajadas de aguas lluvias |  |  |  | | 44.6 | Limpieza y mantención de rejillas aguas lluvias |  |  |  | | 44.7 | Mantención de quicios hidráulicos |  |  |  | | 44.8 | Mantención cerrajería menor |  |  |  | | 44.9 | Mantención campanas y ductos industriales |  |  |  | | 44.10 | Mantención y armado de muebles de oficina |  |  |  | | 44.11 | Mantención y armado de paneleria de oficina |  |  |  | | 44.12 | Mantención y limpieza cenefas de oficina |  |  |  | |
| Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal  del Proponente del Proponente  Santiago,………………….………….. de 2016 |